**БЛЕНДЕРЫ**

1 **Блендер MAUNFELD MBL.1000S**

 **цена 4 290 руб.**

**описание**

**Материал корпуса:**

Высококачественная нержавеющая сталь

**Дизайн:**

Блендер серебристого цвета с синей LED подсветкой

**Технические характеристики:**

* Максимальная мощность  1000 Вт
* Электрическая сеть  220-240В/50Гц
* Объём чаши 1.5 л
* Регулятор скорости со светодиодной подсветкой
* Два режима скорости и импульсный режим
* Долговечные ножи из нержавеющей стали
* Защита двигателя от перегрева
* Защита от случайного включения
* Длина сетевого шнура: 1м 20 см

**Цвет:**

Нержавеющая сталь

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Блендер с чашей

Цвет Нержавеющая сталь

Полная потребляемая мощность, Вт 1000

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Объем чаши 1.5 л

# 2 Блендер MAUNFELD MBL.1000CH

#  цена 4 790 руб.

# описание

# Материал корпуса:

# Высококачественная нержавеющая сталь

# Дизайн:

# Блендер насыщенного вишнево-перламутрового цвета с синей LED подсветкой

# Технические характеристики:

# Максимальная мощность  1000 Вт

# Электрическая сеть  220-240В/50Гц

# Объём чаши 1.5 л

# Регулятор скорости со светодиодной подсветкой

# Два режима скорости и импульсный режим

# Долговечные ножи из нержавеющей стали

# Защита двигателя от перегрева

# Защита от случайного включения

# Длина сетевого шнура: 1м 20 см

# Цвет:

# Вишневый/перламутровый

# Сертификация:

# Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

# Техническое описание

# Гарантия, мес 12

# Тип Блендер с чашей

# Цвет Красный

# Полная потребляемая мощность, Вт 1000

# Материал корпуса Нержавеющая сталь

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

# Объем чаши 1.5 л

# 3 Блендер MAUNFELD MHBL.1000S

 **цена 4 290 руб.**

**описание**

**Материал корпуса:**

Высококачественная нержавеющая сталь/пластик

**Технические характеристики:**

* Максимальная мощность  1000 Вт
* Электрическая сеть  220-240В/50Гц
* Объём чаши 500 мл+600 мл
* 3 в 1 (смешивание, измельчение, взбивание)
* 5 скоростей (плавная регулировка)
* Голубая LED подсветка
* Защита двигателя от перегрева (увеличенный ресурс работы)
* Длина сетевого шнура: 1м 30 см

**Комплектация:**

Погружная насадка из нержавеющей стали, 2 ножа из нержавейки, венчик из нержавейки, 500 мл измельчитель многофункциональный (чаша), мерный стаканчик 600 мл

**Цвет:**

Нержавеющая сталь/черный

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Блендер погружной

Цвет Черный

Полная потребляемая мощность, Вт 1000

Материал корпуса Нержавеющая сталь/пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 4 Блендер MAUNFELD MF-122S

 **2 790 руб.**

**описание**

**Компактный блендер MAUNFELD shake & take с двумя стаканами на 600 мл**

измельчает, смешивает, взбивает, создает однородную субстанцию, раскалывает лед.
Идеальный компактный помощник для приготовления детских пюре, коктейлей, смузи,
фитнес-питания и спортивных смесей на основе протеина.

**Материал корпуса:**

Высококачественная нержавеющая сталь

**Дизайн:**

Блендер серебристого цвета с синей LED подсветкой

**Технические характеристики:**

* Максимальная мощность  300 Вт
* Электрическая сеть  220-240В/50Гц
* Объём стаканов 600мл + 600мл
* 22000 об./мин
* Длина сетевого шнура: 1м 20 см

**Цвет:**

Нержавеющая сталь

**Размер устройства:**

140х140х366 мм

**Сертификация:**

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».
ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».
TР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**Технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Блендер со стаканом

Цвет Нержавеющая сталь

Размер 140 х 140 х 366

Мощность, Вт 300 Вт

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Объем чаши 0,6 + 0,6 л

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

#  ВАФЕЛЬНИЦЫ

# 5 Вафельница MAUNFELD MF-1433BK

 **2 190 руб.**

описание

Компактная вафельница в круглом дизайне. Корпус из черного пластика с металлической вставкой, индикатором нагрева и готовности.

Есть возможность плавно отрегулировать температуру по своему желанию. Сделать вафли золотистого или более прожаренного цвета.

Диаметр пластин **200мм**. Пластины металлические, с антипригарным покрытием.

Одновременно можно приготовить **5 вафель в виде сердечек 9х9см.** высотой 1,5 см.

Максимальная температура приготовления 210 градусов.

Вафельница проста в уходе и удобна в хранении.

**технические характеристики**

Тип Вафельница

Цвет Черный - нержавеющая сталь

Ширина, мм 205

Размер 205х269х86

Мощность, Вт 1000 Вт

Материал корпуса пластик + металл

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 6 Вафельница MAUNFELD MF-1434R

 **цена 2 490 руб.**

Вафельница «вкусного» красного цвета.

Корпус из жаропрочного пластика с индикатором нагрева и готовности.

Фиксатор ручки защитит от незапланированного открытия и от разбрызгивания.

Прибор мощностью **700Вт** позволит приготовить бельгийские, творожные, сырные вафли.

Пластины металлические съемные размером 228х131мм, с антипригарным покрытием.

Одновременно можно приготовить **2 вафли 10х10см**. высотой 2 см

Выпекание займет около 5 минут.

**технические характеристики**

Тип Вафельница

Цвет Красный

Ширина, мм 136

Размер 136х341х104

Мощность, Вт 700

Материал корпуса Пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 7 Вафельница MAUNFELD MF-1436WH

 **цена 2 190 руб.**

**описание**

Вафельница высокой мощности **1000Вт** из качественного пластика в белом цвете.

Корпус с индикатором нагрева и готовности.

Пластины с антипригарным покрытием, **размер 230х168**

Одновременно можно приготовить **2 классические вафли 10х15см**. высотой 2см

Максимальная температура 200 градусов.

**технические характеристики**

Тип Вафельница

Цвет Белый

Ширина, мм 237

Размер 237х251х98мм

Мощность, Вт 1000

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

#  КОФЕВАРКИ И КОФЕМАШИНЫ

# 8 Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-721S PRO

**цена 12 490 руб.**

Рожковая кофемашина MAUNFELD для приготовления эспрессо, капучино и латте

# Давление:

# 15 Бар

# Технические характеристики:

# Управление:  Кнопочное

# Электрическая сеть:  220-240В/50Гц

# Съемный поддон для сбора капель с решеткой из нержавеющей стали

# Автоотключение при бездействии

# Индикатор температуры

# Максимальная высота чашки: 14 см

# Использование молотого кофе

# Съемный резервуар для воды объемом 1.5 литра

# Регулируемое положение капучинатора

# Возможность одновременного приготовления 2 чашек

# Выбор 1 или 2 порции кофе

# Индикация включения

# Цвет:

# Нержавеющая сталь

# Сертификация:

# Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

# технические характеристики

# Тип Отдельностоящая

# Цвет Нержавеющая сталь

# Тип управления Кнопочное

# Размер 202х298х311

# Мощность, Вт 900-1140 Вт

# Материал корпуса нержавеющая сталь

# Тип приготавливаемого напитка эспрессо, капучино, латте

# Тип используемого кофе молотый

# Автоматический капучинатор Да

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

# 9 Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-734BK

 **цена 6 990 руб.**

**описание**

Рожковая кофеварка MAUNFELD для приготовления эспрессо, капучино и латте

**Давление:**

15 Бар

**Технические характеристики:**

* Управление:  Кнопочное
* Электрическая сеть:  220-240В/50Гц
* Съемный поддон для сбора капель с решеткой из нержавеющей стали
* Использование молотого кофе
* Объем резервуара для воды 1.5 литра
* Капучинатор
* Индикация включения

**Цвет:**

Черный/нержавеющая сталь

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Тип Отдельностоящая

Цвет Черный

Мощность, Вт 850

Материал корпуса пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Количество чаш 1

Тип приготавливаемого напитка кофе

Тип используемого кофе молотый

# 10 Кофемашина капельного типа MAUNFELD MF-723S

 **цена 11 990 руб.**

**описание**

**Кофемашина капельного типа MAUNFELD**

Многофункциональная кофемашина последнего поколения со встроенной кофемолкой.

Брутальный корпус из нержавеющей стали с сенсорной панелью. Прибор имеет прорезиненные ножки и не скользит по рабочей поверхности.

Простая и понятная панель управления с **встроенными часами, индикацией включения** и готовности кофе.

Максимальная мощность кофемашины **1050 Вт.**

Встроенная **кофемолка объемом 200 гр.** с регулировкой степени помола **(8 режимов)**. В комплекте мерная ложечка.

В кофемашине MF-723S можно использовать молотый кофе и кофе в зернах.

Во время приготовления машина работает тихо **50-60Гц**

Дверца отсека для заваривания кофе открывается кнопкой.

Есть возможность регулировать крепость напитка и количество чашек.

Прибор оснащен функцией поддержания температуры приготовленного кофе в течении получаса или его подогрев.

Стеклянный кофейник объемом **1,5 литра.**

Противокапельная система.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Отдельностоящая

Цвет Нержавеющая сталь

Тип управления Сенсорное

Мощность, Вт 1050

Материал корпуса Металл

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Режим подогрева Есть

Поддержание тепла Есть

Тип используемого кофе Молотый, зерновой

Степеней помола 8

# 11 Кофеварка капельного типа MAUNFELD MF-722S

 **цена 2 990 руб.**

описание

Капельная кофеварка MF-722S работает с мощностью 900 Вт и обладает объемом 1500 мл. Используемый кофе – молотый. Емкость кофейника из жаропрочного стекла с пластиковой ручкой. Стандартный объем кофейника 1,5л позволяет приготовить от 1 до 12 чашек кофе. Дизайн корпуса из высококачественного матового пластика черного цвета с металлическими вставками. Прибор оснащен небольшим **информативным дисплеем, функцией автозапуска**, позволяющий настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу, а также многоразовым нейлоным фильтром, который удобно мыть. Модель дополнена противокапельной системой, приостанавливающая подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки, индикацией времени в режиме часы/минуты. Предусмотрена платформа с подогревом, на которой стоит кофейник, благодаря которому будет сохраняться тепло около 40 минут. Есть функция подогрева и система «капля-стоп». Функция автоотключения позволит вам сэкономить электроэнергию в случае длительного простоя кофеварки во включенном состоянии. В комплекте мерная ложка.

**технические характеристики**

Тип Отдельностоящая

Цвет Нержавеющая сталь

Тип управления Электронное

Размер 224х184х340 мм

Дисплей Есть

Мощность, Вт 900

Материал корпуса пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Режим подогрева Есть

Тип используемого кофе молотый

#  Кофемолки

# 12 Кофемолка MAUNFELD MF-521S

 **цена 1 990 руб.**

Кофемолка ротационного типа MAUNFELD

Предназначена для помола кофейных зерен, орехов, специй и других пищевых продуктов

Оптимальная порция 60 грамм

Технические характеристики:

* Управление:  Механическое
* Электрическая сеть:  220-240В/50Гц
* Материал резервуара для кофе: нержавеющая сталь
* Материал крышки: пластик
* Съемный резервуар для кофе
* Внутренняя градуировка
* Отключение при снятой крышке

Цвет:

Нержавеющая сталь
Сертификация:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

TР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

 **кухонные комбайны**

# 13 Кухонный комбайн 4в1 MAUNFLD MF-421S PRO

 **цена 21 490 руб.**

**описание**

**Кухонный комбайн 4в1 MF – 421S PRO**

Современный и мощный комбайн **1500Вт** с широкой комплектацией: **планетарный миксер, блендер, мясорубка, овощерезка**. Дизайн одна из «фишек» устройства: брутальный вид, корпус из **алюминия**, обтекаемые формы, антискользящее основание.

Модель справится практически с любой поставленной задачей. Это модель может стать незаменимым помощником и подойдет любой хозяйке.

Продуманная конструкция и высокое качество сводят к минимуму шум **50/60 Гц** во время приготовления блюд.

Оптимальные технические характеристики для семьи от 4х человек, для интенсивного каждодневного использования.

Миксер подходит для приготовления муссов, кремов для торта, соусов к мясу и рыбе, теста для блинов. Планетарная схема движения насадок гарантирует нежную консистенцию смеси.

В комплекте**3 насадки** из нержавеющей стали.

Объем чаши миксера **6,2 л.** Материал чаши **нержавеющая сталь.**

Есть защита от включения с поднятой крышкой.

Разбрызгивание во время приготовления предотвращается благодаря защитной крышке с загрузочной горловиной. Крышка выполнена из прозрачного мягкого пластика и герметично прилегает к чаше. В процессе работы через загрузочную горловину можно добавлять необходимые ингредиенты.

Дополнительный импульсный режим помогает добиться более однородной консистенции при смешивании.

Рычажковый механизм поднятия головы.

Блендер емкостью 1,5л 15000 оборотов подойдет для приготовления соков, супов-пюре, соусов, молочных коктейлей, смешивание фруктов и фитнес напитков. Чаша блендера из стекла, что более гигиенично.

Крепление поворотное.

Мясорубка имеет **3 решетки** с крупными, средними и мелкими отверстиями.

Все детали мясорубки **металлические.**

Высокая производительность - **2 кг за 3 минуты.** Удобно готовить фарш из мяса и рыбы.

Все мелкие детали хранятся в пластиковом тубусе-толкателе.

Овощерезка имеет 3 ножа из нержавеющей стали, корпус из прочного пластика.

Фиксация овощерезки и мясорубки на корпусе комбайна происходит с помощью кнопки.

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет Серебристый

Тип управления Механическое

Размери 456x239x539

Мощность, Вт 1500

Материал корпуса Алюминий

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Покрытие чаши Нержавеющая сталь

Объем чаши 6,2 л

# 14 Кухонный комбайн 3в1 MAUNFELD MF-433CH PRO

#  цена 13 490 руб.

# описание

# Кухонный комбайн 3в1 MF 433СН PRO

# Компактная, бюджетная модель с высокой мощностью 1400Вт.

# В комплектации самое необходимое: планетарный миксер, блендер, мясорубка.

# Стильный корпус выполнен в вишневом цвете из высококачественного прочного ABS пластика.

# Внешний дизайн устройства имеет плавные линии. На обтекаемом корпусе не оседают сыпучие ингредиенты.

# Ножки гарантируют устойчивое положение прибора на столешнице.

# Планетарный миксер оптимальных размеров.

# Чаша из нержавеющей стали объемом 5,5 литров.

# 3 прочные насадки для взбивания, перемешивания и замешивания также выполнены из металла.

# В комплекте есть крышка из пищевого пластика с отверстием для добавления ингредиентов. Крышка цельная и мягкая.

# Минимальные зазоры (0,5-1 см) между насадками и дном чаши позволяют работать с малыми объемами от 200-300мл жидкости

# Управление осуществляется круглым регулятором на корпусе, который рассчитан на 6 скоростей и импульсный режим.

# Импульсный режим позволяет выбирать оптимальную скорость движения насадок.

# Функция особенно актуальна при измельчении льда и орехов.

# Рычажковый механизм поднятия головы.

# Блендер емкостью 1,5л 15000 оборотов подойдет для приготовления соков, супов-пюре, соусов, молочных коктейлей, смешивание фруктов и фитнес напитков. Чаша блендера из стекла, что более гигиенично.

# Крепление поворотное.

# Мясорубка имеет 3 решетки с крупными, средними и мелкими отверстиями.

# Все детали мясорубки металлические: алюминий, нержавеющая сталь.

# Высокая производительность - 2 кг за 3 минуты. Удобно готовить фарш из мяса и рыбы.

# Все мелкие детали хранятся в пластиковом тубусе-толкателе.

# Вес комбайна 7кг.

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Цвет Вишневый

# Тип управления Механическое

# Размер 470x239x533

# Мощность, Вт 1400

# Материал корпуса Пластик

# Объем чаши 5,5 л

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

 **Мини-печи**

# 15 Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.B

 **цена 8 790 руб.**

**описание**

Эксклюзивный внешний вид, многофункциональность и высокое качество материалов отличительная черта данной серии. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного приготовления пищи в наших духовых шкафах.

**Духовой шкаф оснащен разнообразным набором функций для приготовления:**

1. Функция верхнего нагрева

2. Функция нижнего нагрева

3. Функция нижнего и верхнего нагрева

4. Функция гриля

5. Функция нижнего и верхнего нагрева с конвекцией

6. Конвекция

7. Освещение

Дверца духовки выполнена из низкоэмиссионного стекла.

**Энергопотребление**

Духовой шкаф имеет класс энергопотребления А, что говорит, о низком потреблении электроэнергии.

**Управление**

Механическое

**Подсветка рабочей зоны**

Яркое освещение камеры, позволяет в деталях рассмотреть приготовление пищи.

**Эмаль легкой очистки**

Внутреннее покрытие камеры выполнено из специальной эмали обладающей особенными свойствами к расщеплению осевшего на стенки жира, что позволяет легко очищать ее поверхность.

**Таймер**

Таймер на 90 мин, автоотключение, звуковой сигнал

**Особенности**

* **полная теплоизоляция корпуса** позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей),
* нижний нагревательный элемент **скрытый**,
* гриль,
* термостат,
* таймер (90 мин),
* автоотключение,
* звуковой сигнал,
* эмаль лёгкой очистки,
* уплотнитель стеклянной дверцы,
* защитное крепление из металла для стекла,
* широкое термостойкое стекло,
* плотное крепление нагревательных элементов,
* нагревательные элементы из нерж. стали,
* механизм легкого съема дверцы,
* индикатор термостата,
* индикатор режима конвекции

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрическая

Цвет Черный

Тип управления Механическое

Ширина, мм 600

Объем 45 л

Конвекция Есть

Гриль Есть

Производитель MAUNFELD

Страна производства Турция

**16 Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.I**

 **цена 8 790 руб.**

**описание**

Эксклюзивный внешний вид, многофункциональность и высокое качество материалов отличительная черта данной серии. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного приготовления пищи в наших духовых шкафах.

**Духовой шкаф оснащен разнообразным набором функций для приготовления:**

1. Функция верхнего нагрева

2. Функция нижнего нагрева

3. Функция нижнего и верхнего нагрева

4. Функция гриля

5. Функция нижнего и верхнего нагрева с конвекцией

6. Конвекция

7. Освещение

Дверца духовки выполнена из низкоэмиссионного стекла.

**Энергопотребление**

Духовой шкаф имеет класс энергопотребления А, что говорит, о низком потреблении электроэнергии.

**Управление**

Механическое

**Подсветка рабочей зоны**

Яркое освещение камеры, позволяет в деталях рассмотреть приготовление пищи.

**Эмаль легкой очистки**

Внутреннее покрытие камеры выполнено из специальной эмали обладающей особенными свойствами к расщеплению осевшего на стенки жира, что позволяет легко очищать ее поверхность.

**Таймер**

Таймер на 90 мин, автоотключение, звуковой сигнал

**Особенности**

* **полная теплоизоляция корпуса** позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей),
* нижний нагревательный элемент **скрытый**,
* гриль,
* термостат,
* таймер (90 мин),
* автоотключение,
* звуковой сигнал,
* эмаль лёгкой очистки,
* уплотнитель стеклянной дверцы,
* защитное крепление из металла для стекла,
* широкое термостойкое стекло,
* плотное крепление нагревательных элементов,
* нагревательные элементы из нерж. стали,
* механизм легкого съема дверцы,
* индикатор термостата,
* индикатор режима конвекции

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрическая

Цвет Бежевый

Тип управления Механическое

Ширина, мм 600

Объем 45 л

Конвекция Есть

Гриль Есть

Производитель MAUNFELD

Страна производства Турция

# 17 Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.W

#  цена 8 790 руб.

# описание

# Эксклюзивный внешний вид, многофункциональность и высокое качество материалов отличительная черта данной серии. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного приготовления пищи в наших духовых шкафах.

# Духовой шкаф оснащен разнообразным набором функций для приготовления:

# 1. Функция верхнего нагрева

# 2. Функция нижнего нагрева

# 3. Функция нижнего и верхнего нагрева

# 4. Функция гриля

# 5. Функция нижнего и верхнего нагрева с конвекцией

# 6. Конвекция

# 7. Освещение

# Дверца духовки выполнена из низкоэмиссионного стекла.

# Энергопотребление

# Духовой шкаф имеет класс энергопотребления А, что говорит, о низком потреблении электроэнергии.

# Управление

# Механическое

# Подсветка рабочей зоны

# Яркое освещение камеры, позволяет в деталях рассмотреть приготовление пищи.

# Эмаль легкой очистки

# Внутреннее покрытие камеры выполнено из специальной эмали обладающей особенными свойствами к расщеплению осевшего на стенки жира, что позволяет легко очищать ее поверхность.

# Таймер

# Таймер на 90 мин, автоотключение, звуковой сигнал

# Особенности

# полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей),

# нижний нагревательный элемент скрытый,

# гриль,

# термостат,

# таймер (90 мин),

# автоотключение,

# звуковой сигнал,

# эмаль лёгкой очистки,

# уплотнитель стеклянной дверцы,

# защитное крепление из металла для стекла,

# широкое термостойкое стекло,

# плотное крепление нагревательных элементов,

# нагревательные элементы из нерж. стали,

# механизм легкого съема дверцы,

# индикатор термостата,

# индикатор режима конвекции

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Электрическая

# Цвет Белый

# Тип управления Механическое

# Ширина, мм 600

# Объем 45 л

# Конвекция Есть

# Гриль Есть

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Турция

# 18 Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.RBG

#  цена 9 990 руб.

# описание

# Эксклюзивный внешний вид в стиле Ретро, многофункциональность и высокое качество материалов отличительная черта данной серии. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного приготовления пищи в наших духовых шкафах.

# Духовой шкаф оснащен разнообразным набором функций для приготовления:

# 1. Функция верхнего нагрева

# 2. Функция нижнего нагрева

# 3. Функция нижнего и верхнего нагрева

# 4. Функция гриля

# 5. Функция нижнего и верхнего нагрева с конвекцией

# 6. Конвекция

# 7. Освещение

# Дверца духовки выполнена из низкоэмиссионного стекла.

# Энергопотребление

# Духовой шкаф имеет класс энергопотребления А, что говорит, о низком потреблении электроэнергии.

# Управление

# Механическое, рустикальные ручки управления бронзового цвета

# Подсветка рабочей зоны

# Яркое освещение камеры, позволяет в деталях рассмотреть приготовление пищи.

# Эмаль легкой очистки

# Внутреннее покрытие камеры выполнено из специальной эмали обладающей особенными свойствами к расщеплению осевшего на стенки жира, что позволяет легко очищать ее поверхность.

# Таймер

# Таймер на 90 мин, автоотключение, звуковой сигнал

# Особенности

# полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей),

# нижний нагревательный элемент скрытый,

# гриль,

# термостат,

# таймер (90 мин),

# автоотключение,

# звуковой сигнал,

# эмаль лёгкой очистки,

# уплотнитель стеклянной дверцы,

# защитное крепление из металла для стекла,

# широкое термостойкое стекло,

# плотное крепление нагревательных элементов,

# нагревательные элементы из нерж. стали,

# механизм легкого съема дверцы, индикатор термостата, индикатор режима конвекции

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Электрическая

# Цвет Черный

# Тип управления Механическое

# Ширина, мм 600

# Объем 45 л

# Конвекция Есть

# Гриль Есть

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Турция

**19 Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.RIB**

 **цена 9 990 руб.**

**описание**

Эксклюзивный внешний вид в стиле Ретро, многофункциональность и высокое качество материалов отличительная черта данной серии. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного приготовления пищи в наших духовых шкафах.

**Духовой шкаф оснащен разнообразным набором функций для приготовления:**

1. Функция верхнего нагрева

2. Функция нижнего нагрева

3. Функция нижнего и верхнего нагрева

4. Функция гриля

5. Функция нижнего и верхнего нагрева с конвекцией

6. Конвекция

7. Освещение

Дверца духовки выполнена из низкоэмиссионного стекла.

**Энергопотребление**

Духовой шкаф имеет класс энергопотребления А, что говорит, о низком потреблении электроэнергии.

**Управление**

Механическое, рустикальные ручки управления цвета бронзы.

**Подсветка рабочей зоны**

Яркое освещение камеры, позволяет в деталях рассмотреть приготовление пищи.

**Эмаль легкой очистки**

Внутреннее покрытие камеры выполнено из специальной эмали обладающей особенными свойствами к расщеплению осевшего на стенки жира, что позволяет легко очищать ее поверхность.

**Таймер**

Таймер на 90 мин, автоотключение, звуковой сигнал

**Особенности**

* **полная теплоизоляция корпуса** позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей),
* нижний нагревательный элемент **скрытый**,
* гриль,
* термостат,
* таймер (90 мин),
* автоотключение,
* звуковой сигнал,
* эмаль лёгкой очистки,
* уплотнитель стеклянной дверцы,
* защитное крепление из металла для стекла,
* широкое термостойкое стекло,
* плотное крепление нагревательных элементов,
* нагревательные элементы из нерж. стали,
* механизм легкого съема дверцы,
* индикатор термостата,
* индикатор режима конвекции

# технические характеристики

Гарантия, мес 12

Тип Электрическая

Цвет Бежевый

Тип управления Механическое

Ширина, мм 600

Объем 45 л

Конвекция Есть

Гриль Есть

Производитель MAUNFELD

Страна производства Турция

 **Мультиварки**

# 20 Мультиварка MAUNFELD MPMC-860.10S

 **цена 3 790 руб.**

описание

**Материал корпуса:**

Высококачественная нержавеющая сталь

**Технические характеристики:**

* Максимальная мощность  860 Вт
* Электрическая сеть  220-240В/50Гц
* Объём чаши 5 л
* Возможность регулировки времени и температуры
* 10 автоматических программ приготовления (1 – МУЛЬТИПОВАР, 2 – ЖАРКА, 3 – КРУПЫ, 4 – ПЛОВ, 5 – НА ПАРУ, 6 – ВЫПЕЧКА, 7 – ТУШЕНИЕ, 8 – СУП, 9 – МОЛОЧНАЯ КАША, 10 – ЙОГУРТ)
* Отложенный старт
* Автоподогрев
* Антипригарное внутреннее покрытие чаши
* Электронный дисплей
* Управление электронное
* Провод: 2\*0.75\*1.0M, VDE вилка

**Комплектация:**

Ложечка для риса, мерный стаканчик

**Цвет:**

Нержавеющая сталь/черный

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет Нержавеющая сталь

Тип управления Электронное

Полная потребляемая мощность, Вт 860

Дисплей Есть

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Отложенный старт Есть

Покрытие чаши Антипригарное

Режим подогрева Есть

Поддержание тепла Есть

Объем чаши 5 л

# 21 Мясорубка MAUNFELD MMG.231W

#  цена 3 990 руб.

# описание

# Тип: МясорубкаМатериал корпуса: ПластикНапряжение/ частота: 220-240В / 50-60 ГцМощность максимальная: 2000 ВтКол-во скоростей: 1 скоростьКомплектация:  алюминиевый поддон, съёмная головка мясорубки с лезвием из нержавейки, 3 перфорированных диска (лёгкая, средняя, жёсткая) для приготовления различных видов фарша , пластмассовый толкатель с отсеком для хранения насадок (насадка для колбасных изделий, насадка для кеббе) Длина сетевого шнура: 1м 30 см

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Мясорубка

# Цвет Белый

# Полная потребляемая мощность, Вт 2000

# Размер 280х350х170

# Материал корпуса Пластик

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

# Количество насадок 6

# 22 Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV

#  цена 4 290 руб.

# описание

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Алюминиевый поддон

2 скорости

Съёмная головка мясорубки с лезвием из нержавейки

3 металлических насадки (лёгкая, средняя, жёсткая) для приготовления различных видов фарша

Пластмассовый толкатель с отсеком для хранения насадок (насадка для колбасных изделий, насадка для кеббе)

2,6 кг. фарша/мин

Длина сетевого шнура: 1м 30 см

# Цвет: Серебристый/черный

# Сертификация:

# Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Мясорубка

# Цвет Черный

# Полная потребляемая мощность, Вт 2000 Вт

# Материал корпуса Пластик, резиновое покрытие

# Количество насадок 3

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

# 23 Мясорубка MAUNFELD MMG.2000W

#  цена 5 490 руб.

# описание

# Материал корпуса: Пластик (резиновое покрытие)

Максимальная мощность  2000 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Синяя LED подсветка кнопок управления

Алюминиевый поддон

2 скорости

Съёмная головка мясорубки с лезвием из нержавейки

3 металлических насадки (лёгкая, средняя, жёсткая) для приготовления различных видов фарша

Пластмассовый толкатель с отсеком для хранения насадок (насадка для колбасных изделий, насадка для кеббе)

2,6 кг. фарша/мин.

Длина сетевого шнура: 1м 30 см

# Цвет: Белый корпус украшен серебристой накладкойСертификация:

# Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Мясорубка

# Цвет Белый

# Полная потребляемая мощность, Вт 2000

# Материал корпуса Пластик, резиновое покрытие

# Количество насадок 3

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

# 24 Мясорубка MAUNFELD MMG.3000S

#  цена 10 990 руб.

# описание

# Материал корпуса: Металл, пластик

Максимальная мощность  3000 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Поддон из нержавейки

2 скорости

Съёмная головка мясорубки с лезвием из нержавейки

3 насадки из нержавеющей стали (лёгкая, средняя, жёсткая) для приготовления различных видов фарша

Пластмассовый толкатель с отсеком для хранения насадок (насадка для колбасных изделий, насадка для кеббе)

3,9 кг. фарша/мин

Длина сетевого шнура: 1м 30 см

# Сертификация:

# Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

# технические характеристики

# Гарантия, мес 12

# Тип Мясорубка

# Цвет Нержавеющая сталь

# Полная потребляемая мощность, Вт 3000

# Материал корпуса Металл, пластик

# Количество насадок 3

# Производитель MAUNFELD

# Страна производства Китай

 **Планетарные миксеры**

**25, 25а, 25в Миксер планетарный MAUNFELD**

 **MF-431S серебристый**

 **MF-431BK черный**

 **MF-431BG бежевый**

 **цена 7 490**

**описание**

Тип: планетарный миксер
Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь/пластик
Особенности: большой объем чаши 5 л., количество скоростей 6, антискользящее основание.
Напряжение/ частота: 220-240В / 50-60 Гц
Мощность максимальная: 1000 Вт
Комплектация: крюк для теста, венчик для взбивания, насадка для перемешивания, крышка на чашу.

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет Бежевый, серебристый, черный

Тип управления Механическое

Полная потребляемая мощность, Вт 1000

Объем 5 л

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

**26 Миксер планетарный MAUNFELD MF-431CH вишневый**

 **цена 7 790 руб.**

**описание**

Тип: планетарный миксер
Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь/пластик
Особенности: большой объем чаши 5 л., количество скоростей 6, антискользящее основание.
Напряжение/ частота: 220-240В / 50-60 Гц
Мощность максимальная: 1000 Вт
Комплектация: крюк для теста, венчик для взбивания, насадка для перемешивания, крышка на чашу.

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет вишневый

Тип управления Механическое

Полная потребляемая мощность, Вт 1000

Объем 5 л

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 27 Миксер планетарный MAUNFELD MF-432S

 **цена 14 990 руб.**

 **описание**

Планетарный миксер – прибор для смешивания продуктов любой степени вязкости.

Процесс смешивания продуктов проходит эффективно и качественно благодаря двойному вращению насадок.

Объем чаши 10 литров – самый большой среди бытовых миксеров. Съемная чаша из нержавеющей стали надежно крепится к основанию миксера.

Прозрачная крышка из пищевого пластика защищает от брызг и сохраняет чистоту рабочего пространства. Мягкий прозрачный пластик крышки полностью плотно прилегает к чаше по всему периметру.

В комплекте 3 металлические насадки: крюк, венчик, насадка для перемешивания.

Минимальные зазоры (0,5-1 см) между насадками и дном чаши позволяют работать с малыми объемами от 200-300мл жидкости. Максимальный объем загружаемых жидких ингредиентов 5л., сухих (мука) 1 кг.

Планетарный миксер замешивает тесто любой консистенции, взбивает крем и сливки, готовит различные соусы.

Металлические комплектующие позволяют работать с любыми температурами от горячего теста до ледяного коктейля.

Мощный двигатель 1500Вт обеспечивает высокую производительность.

Управление интуитивно понятно.  Круглый регулятор в боковой части с 6 скоростями и импульсным режимом. Для поднятия головы и смены насадок необходимо нажать на кнопку.

Есть защита от включения с поднятой крышкой.

Устройство весит 6кг. Имеет прорезиненные ножки и не скользит по столу во время работы.

Эргономичный внешний вид планетарного миксера позволяет ему вписаться в любой кухонный интерьер.

Устройство подойдет и для большого семейства от 4х человек и для частных предпринимателей, готовящих дома на заказ.

 **технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет серебристый

Тип управления Механическое

Размер 413x268x387

Мощность, Вт 1500

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Количество чаш 1

Покрытие чаши Нержавеющая сталь

Объем чаши 10 л

 **Соковыжималки**

# 28 Соковыжималка MAUNFELD MJE.850CH

 **цена 4 290 руб.**

**описание**

Материал корпуса: Высококачественная нержавеющая сталь

Максимальная мощность  850 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём чаши 1.2 л

Диаметр горловины 65 мм

Два режима скорости

Контейнер для сбора мякоти 1.2 л

Стакан для сока 350 мл

Фильтр-тёрка из нержавеющей стали

Стальные ножи в сборе

Защита двигателя от перегрева

Защита от случайного включения

Длина сетевого шнура: 1м 20 см

Цвет: Вишневый/перламутровый

Сертификация:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Соковыжималка

Цвет Красный

Полная потребляемая мощность, Вт 850

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 29 Соковыжималка MAUNFELD MJE.850S

 **3 790 руб.**

**описание**

Материал корпуса: Высококачественная нержавеющая сталь

Максимальная мощность  850 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём чаши 1.2 л

Диаметр горловины 65 мм

Два режима скорости

Контейнер для сбора мякоти 1.2 л

Стакан для сока 350 мл

Фильтр-тёрка из нержавеющей стали

Стальные ножи в сборе

Защита двигателя от перегрева

Защита от случайного включения

Длина сетевого шнура: 1м 20 см

Цвет: Нержавеющая сталь/серый

Сертификация:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Соковыжималка

Цвет Нержавеющая сталь

Полная потребляемая мощность, Вт 850

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 30 Соковыжималка MAUNFELD MJE.1500S

 **7 290 руб.**

**Материал корпуса:**Высококачественная нержавеющая сталь

Максимальная мощность  1500 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Диаметр горловины 85 мм

Два режима скорости

Контейнер для сбора мякоти 2,5 л

Стакан для сока 1,1 л

Фильтр-тёрка из нержавеющей стали

Стальные ножи в сборе

Защита двигателя от перегрева

Защита от случайного включения

Длина сетевого шнура: 1м 20 см

**Цвет:** Нержавеющая сталь/черный

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Соковыжималка

Цвет Нержавеющая сталь

Полная потребляемая мощность, Вт 1500

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

#  31, 31а, 31б Соковыжималка шнековая MAUNFELD

 **MF-931CH вишневый**

 **MF-931S серый**

 **MF-931BG бежевый**

**цена 7 990 руб.**

**описание**

Шнековая соковыжималка MAUNFELD

- техника нового времени, работает в унисон вашим стремлением к здоровому образу жизни.

Умный подход к самостоятельному приготовлению полезного сока из всех видов овощей и фруктов, в том числе граната и томатов.

Минимальное расстояние между деталями уменьшает насыщение кислородом, а оптимальная скорость вращения предотвращает нагрев сок. Таким образом вы получаете полезный сок, в котором сохранены витамины и микроэлементы, насыщенный натуральный цвет и вкус.

* Выдавливает сок из любых видов овощей и фруктов
* Высокоэффективный отжим
* Тихая работа
* Простой уход

Материал корпуса: Высококачественная нержавеющая сталь

Максимальная мощность  150 Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Диаметр горловины 66 х 30 мм

Один режим скорости

Контейнер для сбора мякоти 0,8л

Стакан для сока 0,8л

Защита двигателя от перегрева

Защита от случайного включения

Длина сетевого шнура: 1,2м

Цвет: Вишневый, Бежевый, Серый

Сертификация:

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Соковыжималка

Тип управления Электронное

Ширина, мм 350

Полная потребляемая мощность, Вт 150

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

Количество чаш 1

 **Тостеры**

# 32, 32 а Тостер MAUNFELD

#  MFT-847BK черный

 **MFT-847WH белый**

**цена 2 190 руб.**

**описание**

Материал корпуса: Металл/Пластик

Режимы работы: размораживание/ подогрев/ поджаривание; съёмный поддон для сбора крошек, таймер, количество отсеков для тостов – 2

Дизайн: белый цвет корпуса идеально сочетается с чайниками серии MAUNFELD MFK - 647 WH

Длина сетевого шнура: 80 см

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Гарантийный срок – 12 месяцев.

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Цвет Белый, Черный

Тип управления Механическое

Полная потребляемая мощность, Вт 930

Материал корпуса Металл/Пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

**33,33а,33б,33в**

**Тостер MAUNFELD**

**MF-821S серый**

**MF-821CH вишневый**

**MF-821BK черный**

**MF-821BG бежевый**

**цена 3 290 руб.**

**описание**

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Режимы работы:

размораживание/ подогрев/ поджаривание; съёмный поддон для сбора крошек, дисплей, количество отсеков для тостов – 2

Длина сетевого шнура: 75 см

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Цвет Серый,Вишневый, Черный,Бежевый

Тип управления Механическое

Полная потребляемая мощность, Вт 950

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 34 Тостер MAUNFELD MF-820S PRO

 **цена 4 790 руб.**

**описание**

Режимы работы:

разогрев, разморозка, приготовление яичницы, варка яиц, варка на пару

Особенности:

количество отсеков для тостов – 2, съемный поддон для крошек, 7 степеней прожарки

В комплекте:

лоток для варки яиц, лоток для приготовления на пару, лоток для яичницы

Длина сетевого шнура: 75 см

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

 Цвет Нержавеющая сталь

Тип управления Механическое

Полная потребляемая мощность, Вт 1250

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

**Чайники**

# 35 Чайник MAUNFELD MFK-634G.SP

 **цена 2 990 руб.**

**описание**

**Материал корпуса:**

Электрический чайник выполнен из боросиликатного стекла повышенной прочности в комбинации с металлом

**Дизайн:**

Чайник имеет светодиодную кольцевую подсветку вокруг нагревательного элемента, которая освещает всё стекло полностью во время нагревания/ кипячения воды.

Максимальная мощность  2200Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём 1.7 л

Вращение чайника на 360◦

Нагревательный элемент: закрытый

Система автоматического открывания крышки

Фильтр: 1шт

Индикатор уровня воды

Автоматическое/ ручное выключение: при закипании, при снятии чайника с базы, при небольшом количестве воды

Высококачественный английский контроллер [**OTTER**](https://shop.maunfeld.ru/about/news/controllers-strix-or-otter/)

Длина сетевого шнура: 75см

**Цвет:**

Стекло с хромированными вставками

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Материал корпуса Стекло/ Металл

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 36 , 36а Чайник MAUNFELD

#  MFK-647BK черный

 **MFK-647WH белый**

**цена 2 790 руб.**

описание

**Материал корпуса:**

Пластик

**Дизайн:**

Чайник имеет отделку хромированными элементами, матовый пластиковый корпус украшен глянцевым декором

Максимальная мощность  2200Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём 1.7 л

Вращение чайника на 360◦

Нагревательный элемент: закрытая спираль

Система ручного открывания крышки

Съёмный фильтр

Индикатор уровня воды

Индикация включения (свет) на переключателе

Автоматическое/ ручное выключение: при закипании, при снятии чайника с базы, при небольшом количестве воды

Высококачественный английский контроллер [**STRIX**](https://shop.maunfeld.ru/about/news/controllers-strix-or-otter/)

Длина сетевого шнура: 75см

**Цвет:**

Белый/хромированные элементы, черный/хромированные элементы

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Материал корпуса Пластик

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 37 Чайник MAUNFELD MGK1711S

 **цена 1 790 руб.**

**описание**

**Материал корпуса:**

Металл/ Пластик

**Дизайн:**

Чайник выполнен в стиле кувшин

**Технические характеристики**:

1. Объём :1.7л

2. Поворотная база на 360°, удобен в применении, беспроводной чайник "кувшин"

3. Окошко с уровня воды

4. Защита от перегрева

5. Корпус из нержавейки

6. Автоматическое открытие крышки

7. Автоматическое/ ручное выключение

8. Тех параметры сети:220-240V,50/60Hz, 1850-2200W

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Гарантийный срок – 12 месяцев.

**Цвет:**

Нержавеющая сталь

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 38 Чайник MAUNFELD MFK-743S

 **цена 2 490 руб.**

**описание**

**Материал корпуса:**

Нержавеющая сталь - марка 12X17Г9А (AISI 202 Inox)

**Материал подставки:**

Нержавеющая сталь – марка 18/10 (AISI 304 Inox)

- соответствие нормам стандарта ISO 9001

- стойкость к агрессивным средам

**Дизайн:**

Чайник выполнен в цвете нержавейка, он идеально подойдет для современных кухонь в стиле модерн или хай-тек

Максимальная мощность  2200Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём 1.7 л

Вращение чайника на 360◦

Нагревательный элемент: закрытая спираль

Система автоматического открывания крышки

Съёмный фильтр

Индикатор уровня воды

Индикация включения (свет) на переключателе

Автоматическое/ ручное выключение: при закипании, при снятии чайника с базы, при небольшом количестве воды

Высококачественный английский контроллер [**STRIX**](https://shop.maunfeld.ru/about/news/controllers-strix-or-otter/)

Длина сетевого шнура: 75см

**Цвет:**

Нержавеющая сталь

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Производитель

MAUNFELD

Страна производства

Китай

# 39, 39а Чайник MAUNFELD

#  MFK-661CH вишневый

 **MFK-661BG бежевый**

**описание**

**Материал корпуса:**

Металл

**Дизайн:**

Чайник имеет указатель температуры воды который расположен на корпусе, отделку хромированными элементами

Максимальная мощность  2200Вт

Электрическая сеть  220-240В/50Гц

Объём 1.7 л

Вращение чайника на 360◦

Нагревательный элемент: закрытая спираль

Система ручного открывания крышки

Съёмный фильтр

Указатель температуры воды

Индикатор уровня воды

Индикация включения (свет) на переключателе

Автоматическое/ ручное выключение: при закипании, при снятии чайника с базы, при небольшом количестве воды

Высококачественный английский контроллер [**OTTER**](https://shop.maunfeld.ru/about/news/controllers-strix-or-otter/)

Длина сетевого шнура: 75см

**Цвет:**

Бежевый /хромированные элементы

**Сертификация:**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 40, 40а Чайник MAUNFELD

#  MFK-623B черный

 **MFK-623CH вишневый**

**цена 3 290 руб**

**технические характеристики**

Гарантия, мес 12

Цвет черный, вишневый

Тип управления механический

Полная потребляемая мощность, Вт 2150 Вт

Размер 242х 193х 247.8 мм

Материал корпуса нержавеющая сталь

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай+

**41,41а,41б,41в Чайник со свистком MAUNFELD**

 **MRK-119BG бежевый**

 **MRK-119R красный**

 **MRK-119BL голубой**

 **MRK-119BK черный**

**цена 4 290 руб.**

**описание**

**Материал корпуса**: Нижняя часть корпуса -  304 нержавеющая сталь 0.5мм + алюминий 1.0мм+ железо 1.0мм + алюминий 1.0мм + 18/8 нержавеющая сталь.

• **Дизайн**: выполнен в ретро стиле

• **Цвет снаружи** -  2/3 черный (лакокрасочное покрытие), 1/3 зеркальный полированный.

• **Технические характеристики**: Многослойное капсулированиое индукционное дно, Сталь 18/8, Совместимость со всеми типами варочных поверхностей

• **Ручка чайника** (в комбинации) - нержавеющая сталь 4мм и термостойкий пластик;

• **Свисток**- сплав из цинка;

• **Объем**: 3 литра (полезный объем - 2 литра)

• **Ручка крышки** (сварная) - нержавеющая сталь 2.5мм;

• **Крышка**- нержавеющая сталь 0.6мм;

• Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств»

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

**Электрические грили**

**42, 42а,42б Гриль электрический MAUNFELD**

 **MGE2000BK черный**

 **MGE2000GR серый**

 **MGE2000CH вишневый**

**цена 7 290 руб.**

**описание**

**Производство: Португалия**

**Материал панелей:**

Алюминиевые с антипригарным покрытием, рифленые

Размер панелей:

32х22 см

**Характеристики:**

Максимальная мощность  2000 Вт

5 режимов нагрева

Жёлоб для стока жира

В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 °, и гриль превращается в большую жаровню

Для приготовления можно использовать обе поверхности

Есть индикация включения.

Длина сетевого шнура: 0,8 м.

Панели легко снимаются и моются

Варианты использования гриля: Открытое/закрытое

Цвет: Черный,серый,красный

Гарантия, мес 12

Тип управления Электронное

Производитель MAUNFELD

# 43 Гриль электрический MAUNFELD MF-1324S

**цена 7 490 руб.**

**описание**

**Материал панелей:**

Алюминиевые с антипригарным покрытием, рифленые

**Размер панелей:**

29х24 см

**Дизайн:**

Коллекция BLACK EDITION

**Характеристики:**

Максимальная мощность  2000 Вт

Лоток для сбора жира

Регулировка высоты и наклона рабочей поверхности гриля

В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 °, и гриль превращается в большую жаровню

Для приготовления можно использовать обе поверхности

Есть индикация включения

Индикация готовности к работе

Индикация заданной температуры

Плавная регулировка температуры

Диапазон температур нагрева 0-230 °С

Длина сетевого шнура: 0,8 м.

Панели легко снимаются и моются

**Варианты использования гриля:**

Открытое/закрытое

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Цвет Серебристый

Тип управления Электронное

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай

# 44 Гриль электрический MAUNFELD MF-1311B

 цена **13 990 руб.**

**описание**

**Материал панелей:**

Алюминиевые с антипригарным покрытием, рифленые

**Размер панелей:**

30х25 см

**Характеристики:**

Максимальная мощность  2000 Вт

Лоток для сбора жира

Регулировка высоты и наклона рабочей поверхности гриля

В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 °, и гриль превращается в большую жаровню

Для приготовления можно использовать обе поверхности

Есть индикация включения

Индикация готовности к работе

Индикация заданной температуры

Плавная регулировка температуры

Диапазон температур нагрева 0-230 °С

Таймер

Дисплей

Длина сетевого шнура: 0,8 м.

Панели легко снимаются и моются

Варианты использования гриля:

Открытое/закрытое

Цвет: черный/серебристый

Гарантия, мес 12

Тип Электрический

Тип управления Электронное

Производитель MAUNFELD

Страна производства Китай